|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p**.  | **Nazwa/model** | **ilość** | **parametry** |
|  | Wiertarko-wkrętarka Bosch PSB1800LI-2 18 V 1,5 Ah | 5 | Średnica wiercenia w stali 10 mmŚrednica wiercenia w drewnie 30 mmMaksymalny moment obrotowy miękki: 19 Nm; twardy: 38 NmPrędkość obrotowa 0 - 400 / 0 - 1350 obr./minLiczba akumulatorów 2Pojemność akumulatora 1,5 AhCzas ładowania 1 hNapięcie zasilające 230 V (dla ładowarki)Napięcie akumulatora 18 VZakres uchwytu wiertarskiego 10 mmZakres momentu obrotowego 20 + 2Udar takCzęstotliwość udarów: 20250 udr./minZawartość zestawu: wkrętarka, ładowarka, 2 x akumulatorTyp akumulatora litowo - jonowyGwarancja 2 lata |
|  | Wiertarka stołowa BOSCH PBD 40 | 1 | Dwa kierunki obrotówMaksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]40Maksymalna średnica wiercenia w stali [mm]13Moc [W]710Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]2500TypDo drewna, Do staliTyp uchwytuSzybkozaciskowyZasilanie: Sieciowe |
|  | Szlifierka stołowa Bosch GBG 35-15 | 1 | Moc znamionowa: 600WMoc wyjściowa (50Hz): 240WMoc wyjściowa (60Hz): 250WPrędkość obrotowa (50Hz): 3000obr./minPrędkość obrotowa (60Hz): 3600obr./minGwint wrzeciona: M12Średnica tarczy szlifierskiej: 150mmŚrednica otworu tarczy: 20mmSzerokość tarczy szlifierskiej: 20mmUziarnienie tarcz: 24, 60 Wymiary: 175x325x200mmMasa: 10kgWyposażenie podstawowe:Tarcza szlifierska o uziarnieniu 24Tarcza szlifierska o uziarnieniu 60 |
|  | Pistolet klejowy Rapid BGX7 akumulatorowy  | 6 | BezprzewodowyCzas nagrzewania 20 sekMoc min. 60 W.Temperatura 150-200 stopni CWydajność 180 g/hZawartość zestawu pistolet klejowy, ładowarkaRozmiar wkładu klejącego 7 - 8 mmNapięcie 3,6 VGwarancja 2 lata |
|  | Wkłady klejowe do pistoletu | 10 | Opakowanie min. 1 kgPasujące do pistoletubezbarwne |
|  | Imadło ślusarskie Stanley obrotowe 100 mm | 1 | Maksymalne rozwarcie szczęk: 152 mmInformacje dodatkowe: wyposażone w blokowaną obrotową podstawę, która obraca się w zakresie 360°; obrotowa podstawa Materiał wykonania: żeliwo |
|  | Imadło ślusarskie Stanley obrotowe 100 mm | 2 | Maksymalne rozwarcie szczęk: 100 mmInformacje dodatkowe: wyposażone w blokowaną obrotową podstawę, która umożliwia użytkownikowi ustawienie imadła i korzystanie z niego w najbezpieczniejszej pozycji roboczejMateriał wykonania:żeliwo |
|  | Piła z przyrżnią metalowąStanley | 5 | łatwe ustawienie żądanego kąta cięcia przyrżnią: 30, 45, 60 lub 90 st.Długość: co najmniej 150 mmRękojeść rewolwerowa z tworzywaOprawka metalowaKonstrukcja pozwalająca na szybką wymianę ostrza |
|  | Młotek ślusarski | 6 | Obuch wykonany ze stali kutej, hartowanejWaga: min 100g, max 200 g |
|  | Zestaw szczypiecMagnusson uniwersalne | 4 | w zestawie: szczypce ukośne 160 mm, szczypce uniwersalne 160 mm; szczypce półokrągłe 160 mm |
|  | Zestaw wkrętaków Magnusson 22 szt. | 3 | 4 x wkrętak płaski; 4 x wkrętak płaski mecha; 5 x wkrętak Phillips; 3 x wkrętak Pozidriv; wkrętak krótki (PH1x25mm); wkrętak skrócony płaski (5,5x25mm); 4 x wkrętak VDE płaski (2,5x75mm, 3.5x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm)Materiał wykonania: stal chromowo - wanadowo – molibdenowa, magnetyczna końcówka,Materiał uchwytu: polipropylen (PP) i guma termoplastyczna (TPR) |
|  | Kątownik Wolfcraft 28 x 500 mm uniwersalny | 1 | Wymiary: 280 x 500 mmZdejmowana prowadnica boczna do precyzyjnych prac przy krawędziach jak i na powierzchniach po obu stronach obrabianego materiału; kątomierz 90°; odstęp w szablonie 32 mm |
|  | przymiar stalowy | 5 | Długość: 500 mmSkala grawerowanaStal nierdzewna |
|  | Rysik traserski prosty | 1 | Kształt prosty z klipsemKońcówka z węglika spiekanego |
|  | Nóż do cięcia (ostrze chowane) | 20 | Wymiary produktu: dł. ostrza 61 mm; gr. ostrza 0,6 mmZawartość zestawu 5 x ostrze |
|  | Skrzynka narzędziowaplastik | 4 | Wymiary produktu: dł. 40,6 x szer. 20,5 x wys. 19,5 cmwyjmowana taca, otwór na kłódkę by zabezpieczyć zawartośćwytrzymała konstrukcja z polipropylenu |
|  | Skrzynka narzędziowametalowa 17'' | 4 | Wymiary produktu: szer. 205 x dł. 430 x wys. 225 mmMateriał: stal węglowa |
|  | Miara zwijana Magnusson 5 m | 4 | Waga brutto 0.25 kgSzerokość taśmy 75 mmDługość taśmy 5 mDokładność pomiaru 0,2 mmNamagnesowane końcówki: magnetyczny hak na końcu taśmy |
|  | Cęgi Magnusson 160 mm | 3 | Długość 160 mmMateriał wykonania: stal chromowo – wanadowaMateriał uchwytu: polipropylen (PP) i guma termoplastyczna (TPR) |
|  | Szczypce długie Magnusson 160 mm | 3 | Długość 160 mmMateriał wykonania: stal chromowo – wanadowaMateriał uchwytu: polipropylen (PP) i guma termoplastyczna (TPR) |
|  | Punktak automatyczny | 1 | mosiądz i stal chromowo-wanadowa |
|  | Młotek drewniany Magnusson 4,5" | 1 | Wymiary produktu: dł. całkowita min. 320 mmMateriał: drewno  |
|  | Młotek gumowy | 1 | Wymiary produktu: szer. obłucha min. 65 mmMateriał wykonania: gumaMateriał uchwytu drewno Kolor producenta czarny |
|  | TakerRapid Tacker ABS MS 4 w 1 | 2 | Średnica gwoździ typ 8: 1,2 mm; typ 9: 1,2 mmDługość zszywek typ 53: 6 - 12 mm; typ 7: 10 - 14 mmregulacja siły - dostosowanie mocy do różnych typów materiałów oraz długości używanej zszywki |
|  | Zszywki galwanizowane Rapid 53/8 mm 2130 szt. | 5 | Opakowanie min 2000 szt.Długość zszywek 8 mmMateriał wykonania stal |
|  | Zestaw bitów i wierteł Bosch V-Line 103 szt. | 2 | liczba sztuk w opakowaniu: 103Zawartość zestawu: 19 x wiertło do metalu; 5 x wiertło do kamienia; 9 x wiertło do drewna; 40 x bit; 13 x śrubokręt; 7 x przedłużka; 3 x klucz imbusowy; uchwyt do bitów; pogłębiacz; 2 x wiertło łopatkowe; wiertło do otworów |
|  | Wyrzynarka stołowa do drewna z akcesoriamiDEDRA DED7762 | 1 | Stół roboczy nachylany pod kątem 45˚Moc silnika min. 120WLampa nad stołemBezstopniowa regulacja prędkościMożliwość użycia standardowych brzeszczotów wyrzynarki |
|  | Skrzynka uciosowa | 4 | umożliwia cięcia pod kątem 45° i 90° |
|  | Brzeszczoty do wyrzynarki | 4 | Min 5 szt. w zestawiePasujące do wyrzynarki |
|  | Klej do drewna | 5 | bezbarwnynie zawiera rozpuszczalnikówwodoodpornyopakowanie min. 500 g |
|  | Zestaw pędzli | 5 | pędzle okrągłe: 15 i 21 mm; pędzle płaskie: 20, 30 i 40 mm |
|  | Dłutado drewna 7 szt. | 1 | Różne długości, uchwyt z tworzywa  |
|  | Szafka narzędziowa YATO YT-55299 | 2 | Kółka transportowe Liczba szuflad [szt] 6Gwarancja 24 miesiąceUchwytWysokość robocza min. [mm] 975Długość całkowita min. [mm] 765Szerokość min. [mm] 465WykonanieBlacha stalowa |
|  | Zlew gospodarczy | 1 | Wymiary: 500 x 400 mmWysokość całkowita : 500 mmWysokość osłony ściennej : 250 mmGłębokość komory: 150 mmOdpływ: Ø 32Grubość stali : 0,5 mm - 0,8 mmMateriał : Stal kwasoodporna AISI 304 (obudowa) i AISI 201 (komora)Powierzchnia : matowa (inox szczotkowany)W zestawie syfon i bateria umywalkowa |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu
 i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.