|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p**. | **Nazwa/model** | **ilość** | **parametry** |
|  | Wiertarko-wkrętarka  Bosch PSB1800LI-2 18 V 1,5 Ah | 5 | Średnica wiercenia w stali 10 mm  Średnica wiercenia w drewnie 30 mm  Maksymalny moment obrotowy miękki: 19 Nm; twardy: 38 Nm  Prędkość obrotowa 0 - 400 / 0 - 1350 obr./min  Liczba akumulatorów 2  Pojemność akumulatora 1,5 Ah  Czas ładowania 1 h  Napięcie zasilające 230 V (dla ładowarki)  Napięcie akumulatora 18 V  Zakres uchwytu wiertarskiego 10 mm  Zakres momentu obrotowego 20 + 2  Udar tak  Częstotliwość udarów: 20250 udr./min  Zawartość zestawu: wkrętarka, ładowarka, 2 x akumulator  Typ akumulatora litowo - jonowy  Gwarancja 2 lata |
|  | Wiertarka stołowa  BOSCH PBD 40 | 1 | Dwa kierunki obrotów  Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]  40  Maksymalna średnica wiercenia w stali [mm]  13  Moc [W]  710  Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]  2500  Typ  Do drewna, Do stali  Typ uchwytu  Szybkozaciskowy  Zasilanie: Sieciowe |
|  | Szlifierka stołowa  Bosch GBG 35-15 | 1 | Moc znamionowa: 600W  Moc wyjściowa (50Hz): 240W  Moc wyjściowa (60Hz): 250W  Prędkość obrotowa (50Hz): 3000obr./min  Prędkość obrotowa (60Hz): 3600obr./min  Gwint wrzeciona: M12  Średnica tarczy szlifierskiej: 150mm  Średnica otworu tarczy: 20mm  Szerokość tarczy szlifierskiej: 20mm  Uziarnienie tarcz: 24, 60  Wymiary: 175x325x200mm  Masa: 10kg  Wyposażenie podstawowe:  Tarcza szlifierska o uziarnieniu 24  Tarcza szlifierska o uziarnieniu 60 |
|  | Pistolet klejowy Rapid BGX7 akumulatorowy | 6 | Bezprzewodowy  Czas nagrzewania 20 sek  Moc min. 60 W.  Temperatura 150-200 stopni C  Wydajność 180 g/h  Zawartość zestawu pistolet klejowy, ładowarka  Rozmiar wkładu klejącego 7 - 8 mm  Napięcie 3,6 V  Gwarancja 2 lata |
|  | Wkłady klejowe do pistoletu | 10 | Opakowanie min. 1 kg  Pasujące do pistoletu  bezbarwne |
|  | Imadło ślusarskie Stanley obrotowe 100 mm | 1 | Maksymalne rozwarcie szczęk: 152 mm  Informacje dodatkowe: wyposażone w blokowaną obrotową podstawę, która obraca się w zakresie 360°;  obrotowa podstawa Materiał wykonania: żeliwo |
|  | Imadło ślusarskie Stanley obrotowe 100 mm | 2 | Maksymalne rozwarcie szczęk: 100 mm  Informacje dodatkowe: wyposażone w blokowaną obrotową podstawę, która umożliwia użytkownikowi ustawienie imadła i korzystanie z niego w najbezpieczniejszej pozycji roboczej  Materiał wykonania:żeliwo |
|  | Piła z przyrżnią metalową  Stanley | 5 | łatwe ustawienie żądanego kąta cięcia przyrżnią: 30, 45, 60 lub 90 st.  Długość: co najmniej 150 mm  Rękojeść rewolwerowa z tworzywa  Oprawka metalowa  Konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę ostrza |
|  | Młotek ślusarski | 6 | Obuch wykonany ze stali kutej, hartowanej  Waga: min 100g, max 200 g |
|  | Zestaw szczypiec  Magnusson uniwersalne | 4 | w zestawie: szczypce ukośne 160 mm, szczypce uniwersalne 160 mm; szczypce półokrągłe 160 mm |
|  | Zestaw wkrętaków  Magnusson 22 szt. | 3 | 4 x wkrętak płaski; 4 x wkrętak płaski mecha; 5 x wkrętak Phillips; 3 x wkrętak Pozidriv; wkrętak krótki (PH1x25mm); wkrętak skrócony płaski (5,5x25mm); 4 x wkrętak VDE płaski (2,5x75mm, 3.5x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm)  Materiał wykonania: stal chromowo - wanadowo – molibdenowa,  magnetyczna końcówka,  Materiał uchwytu: polipropylen (PP) i guma termoplastyczna (TPR) |
|  | Kątownik  Wolfcraft 28 x 500 mm uniwersalny | 1 | Wymiary: 280 x 500 mm  Zdejmowana prowadnica boczna do precyzyjnych prac przy krawędziach jak i na powierzchniach po obu stronach obrabianego materiału; kątomierz 90°; odstęp w szablonie 32 mm |
|  | przymiar stalowy | 5 | Długość: 500 mm  Skala grawerowana  Stal nierdzewna |
|  | Rysik traserski prosty | 1 | Kształt prosty z klipsem  Końcówka z węglika spiekanego |
|  | Nóż do cięcia (ostrze chowane) | 20 | Wymiary produktu: dł. ostrza 61 mm; gr. ostrza 0,6 mm  Zawartość zestawu 5 x ostrze |
|  | Skrzynka narzędziowa  plastik | 4 | Wymiary produktu: dł. 40,6 x szer. 20,5 x wys. 19,5 cm  wyjmowana taca, otwór na kłódkę by zabezpieczyć zawartość  wytrzymała konstrukcja z polipropylenu |
|  | Skrzynka narzędziowa  metalowa 17'' | 4 | Wymiary produktu: szer. 205 x dł. 430 x wys. 225 mm  Materiał: stal węglowa |
|  | Miara zwijana Magnusson 5 m | 4 | Waga brutto 0.25 kg  Szerokość taśmy 75 mm  Długość taśmy 5 m  Dokładność pomiaru 0,2 mm  Namagnesowane końcówki: magnetyczny hak na końcu taśmy |
|  | Cęgi  Magnusson 160 mm | 3 | Długość 160 mm  Materiał wykonania: stal chromowo – wanadowa  Materiał uchwytu: polipropylen (PP) i guma termoplastyczna (TPR) |
|  | Szczypce długie  Magnusson 160 mm | 3 | Długość 160 mm  Materiał wykonania: stal chromowo – wanadowa  Materiał uchwytu: polipropylen (PP) i guma termoplastyczna (TPR) |
|  | Punktak automatyczny | 1 | mosiądz i stal chromowo-wanadowa |
|  | Młotek drewniany  Magnusson 4,5" | 1 | Wymiary produktu: dł. całkowita min. 320 mm  Materiał: drewno |
|  | Młotek gumowy | 1 | Wymiary produktu: szer. obłucha min. 65 mm  Materiał wykonania: guma  Materiał uchwytu drewno  Kolor producenta czarny |
|  | Taker  Rapid Tacker ABS MS 4 w 1 | 2 | Średnica gwoździ typ 8: 1,2 mm; typ 9: 1,2 mm  Długość zszywek typ 53: 6 - 12 mm; typ 7: 10 - 14 mm  regulacja siły - dostosowanie mocy do różnych typów materiałów  oraz długości używanej zszywki |
|  | Zszywki galwanizowane  Rapid 53/8 mm 2130 szt. | 5 | Opakowanie min 2000 szt.  Długość zszywek 8 mm  Materiał wykonania stal |
|  | Zestaw bitów i wierteł  Bosch V-Line 103 szt. | 2 | liczba sztuk w opakowaniu: 103  Zawartość zestawu: 19 x wiertło do metalu; 5 x wiertło do kamienia; 9 x wiertło do drewna; 40 x bit; 13 x śrubokręt; 7 x przedłużka; 3 x klucz imbusowy; uchwyt do bitów; pogłębiacz; 2 x wiertło łopatkowe; wiertło do otworów |
|  | Wyrzynarka stołowa do drewna z akcesoriami  DEDRA DED7762 | 1 | Stół roboczy nachylany pod kątem 45˚  Moc silnika min. 120W  Lampa nad stołem  Bezstopniowa regulacja prędkości  Możliwość użycia standardowych brzeszczotów wyrzynarki |
|  | Skrzynka uciosowa | 4 | umożliwia cięcia pod kątem 45° i 90° |
|  | Brzeszczoty do wyrzynarki | 4 | Min 5 szt. w zestawie  Pasujące do wyrzynarki |
|  | Klej do drewna | 5 | bezbarwny  nie zawiera rozpuszczalników  wodoodporny  opakowanie min. 500 g |
|  | Zestaw pędzli | 5 | pędzle okrągłe: 15 i 21 mm; pędzle płaskie: 20, 30 i 40 mm |
|  | Dłuta  do drewna 7 szt. | 1 | Różne długości, uchwyt z tworzywa |
|  | Szafka narzędziowa YATO YT-55299 | 2 | Kółka transportowe  Liczba szuflad [szt] 6  Gwarancja 24 miesiące  Uchwyt  Wysokość robocza min. [mm] 975  Długość całkowita min. [mm] 765  Szerokość min. [mm] 465  Wykonanie  Blacha stalowa |
|  | Zlew gospodarczy | 1 | Wymiary: 500 x 400 mm  Wysokość całkowita : 500 mm  Wysokość osłony ściennej : 250 mm  Głębokość komory: 150 mm  Odpływ: Ø 32  Grubość stali : 0,5 mm - 0,8 mm  Materiał : Stal kwasoodporna AISI 304 (obudowa)  i AISI 201 (komora)  Powierzchnia : matowa (inox szczotkowany)  W zestawie syfon i bateria umywalkowa |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu  
 i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.