|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa/model** | **ilość** | **parametry** |
| 1. | maszyna do szycia  Singer 4432 Heavy Duty | 2 | Rodzaj maszyny: maszyna mechaniczna  Chwytacz: rotacyjny  prędkość szycia: 1100 wkłuć na minutę  Ilość programów ściegowych: 32  regulacja długości ściegów: do 4 mm  Regulacja szerokości ściegów: do 6 mm  obszywanie dziurki: automatyczne, 1 rodzaj  Mechanizm transportu: dolny ząbkowy, 7-punktowy  Wyłączany transport: Tak  Regulacja docisku stopki: Płynna  Szycie podwójną igłą: Tak  Szycie wstecz: Tak  Wolne ramię: Tak  Manualny obcinacz nitek: Tak  Nawlekacz igły: Manualny  Szpulownik: Wbudowany  Mocowanie stopek: System matic  Długość ramienia od igielnicy: 16 cm  Ilość stopek w zestawie: 4  Schowek na akcesoria: W stoliku maszyny  Osłona maszyny: Pokrowiec  Oświetlenie: Led 1-punktowy  Pobór mocy: 90 w  System igieł: 130/705 h  Waga maszyny: 6.8 kg  Waga w opakowaniu: 7.8 kg  Wymiary: 17 x 30 x 40 cm  Gwarancja: 2 lata |
| 2. | Igły do maszyny | 10 | Grubość 90/14  5 sztuk  Igła uniwersalna  Zgodna ze specyfikacją maszyny |
| 3. | Igły do maszyny | 10 | Grubość 90/100  5 sztuk  Igła gruba  Zgodna ze specyfikacją maszyny |
| 4. | Zestaw nici do maszyny | 20 | Zestaw 6 szpulek nici o nawoju 120 metrów |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.