|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa/model** | **ilość** | **parametry** |
| 1. | maszyna do szyciaSinger 4432 Heavy Duty | 2 | Rodzaj maszyny: maszyna mechanicznaChwytacz: rotacyjny prędkość szycia: 1100 wkłuć na minutęIlość programów ściegowych: 32 regulacja długości ściegów: do 4 mmRegulacja szerokości ściegów: do 6 mm obszywanie dziurki: automatyczne, 1 rodzajMechanizm transportu: dolny ząbkowy, 7-punktowyWyłączany transport: TakRegulacja docisku stopki: PłynnaSzycie podwójną igłą: TakSzycie wstecz: Tak Wolne ramię: TakManualny obcinacz nitek: TakNawlekacz igły: ManualnySzpulownik: WbudowanyMocowanie stopek: System maticDługość ramienia od igielnicy: 16 cmIlość stopek w zestawie: 4Schowek na akcesoria: W stoliku maszynyOsłona maszyny: PokrowiecOświetlenie: Led 1-punktowyPobór mocy: 90 wSystem igieł: 130/705 hWaga maszyny: 6.8 kgWaga w opakowaniu: 7.8 kgWymiary: 17 x 30 x 40 cmGwarancja: 2 lata |
| 2. | Igły do maszyny | 10 | Grubość 90/145 sztukIgła uniwersalna Zgodna ze specyfikacją maszyny |
| 3. | Igły do maszyny | 10 | Grubość 90/1005 sztukIgła grubaZgodna ze specyfikacją maszyny |
| 4. | Zestaw nici do maszyny | 20 | Zestaw 6 szpulek nici o nawoju 120 metrów |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.