|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/model | ilość | parametry |
|  | Wiertarko-wkrętarka Bosch PSB1800LI-2 18 V 1,5 Ah | 2 | Średnica wiercenia w stali 10 mmŚrednica wiercenia w drewnie 30 mmMaksymalny moment obrotowy miękki: 19 Nm; twardy: 38 NmPrędkość obrotowa 0 - 400 / 0 - 1350 obr./minLiczba akumulatorów 2Pojemność akumulatora 1,5 AhCzas ładowania 1 hNapięcie zasilające 230 V (dla ładowarki)Napięcie akumulatora 18 VZakres uchwytu wiertarskiego 10 mmZakres momentu obrotowego 20 + 2Udar takCzęstotliwość udarów: 20250 udr./minZawartość zestawu: wkrętarka, ładowarka, 2 x akumulatorTyp akumulatora litowo - jonowyGwarancja 2 lata |
|  | Wiertarka stołowa BOSCH PBD 40 | 1 | Dwa kierunki obrotówMaksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]40Maksymalna średnica wiercenia w stali [mm]13Moc [W]710Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]2500TypDo drewna, Do staliTyp uchwytuSzybkozaciskowyZasilanie: Sieciowe |
|  | Szlifierka stołowa Bosch GBG 35-15 | 1 | Moc znamionowa: 600WMoc wyjściowa (50Hz): 240WMoc wyjściowa (60Hz): 250WPrędkość obrotowa (50Hz): 3000obr./minPrędkość obrotowa (60Hz): 3600obr./minGwint wrzeciona: M12Średnica tarczy szlifierskiej: 150mmŚrednica otworu tarczy: 20mmSzerokość tarczy szlifierskiej: 20mmUziarnienie tarcz: 24, 60 Wymiary: 175x325x200mmMasa: 10kgWyposażenie podstawowe:Tarcza szlifierska o uziarnieniu 24Tarcza szlifierska o uziarnieniu 60 |
|  | Pistolet BOSCH PKP 3.6 LI | 4 | BezprzewodowyWyposażenie Ładowarka, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
|  | Piła NEO 44-600 | 2 | Materiał uchwytu/rączki: Tworzywo sztuczneDługość ostrza [mm]: 600Typ: Kątowa |
|  | Zestaw wkrętaków YATO YT-25982 | 1 | Długość całkowita [mm]38, 50, 75, 100, 150Liczba sztuk w opakowaniu: 18Rękojeść: Tworzywo sztuczneTyp: Precyzyjny, Wkrętak krzyżowy, Wkrętak płaski, Wkrętak torxMateriał: Stal S2 |
|  | Kątownik z linijką | 1 | Wymiary: 280 x 500 mmZdejmowana prowadnica boczna do precyzyjnych prac przy krawędziach jak i na powierzchniach po obu stronach obrabianego materiału; kątomierz 90°; odstęp w szablonie 32 mm |
|  | Rysik traserski prosty | 1 | Kształt prosty z klipsemKońcówka z węglika spiekanego |
|  | Skrzynka narzędziowa NEO 84-114  | 2 | Wymiary: 55.4 x 28.6 x 27.6 cm. |
|  | Miara zwijana 5 m | 4 | Rodzaj: Miara zwijanaMateriał wykonania: Nylon, Tworzywo sztuczneZasięg [m]: 5Szerokość [mm]: 25 |
|  | Punktak |  2 | stal |
|  | Młotek drewniany  | 1 | Waga max. 0.5 kgMateriał: drewno  |
|  | Młotek gumowy | 1 | Waga max. 0.5 kgMateriał wykonania: gumaMateriał uchwytu drewno Kolor producenta czarny |
|  | Zszywacz tapicerski DEDRA 11Z003 | 2 | Materiał wykonania: StalMinimalna długość zszywek [mm] 4Maksymalna długość zszywek [mm] 14 |
|  | Szafka narzędziowa YATO YT-0914 | 1 | całkowite wymiary szafki: 995 x 680 x 458 mm,- wymiary szuflady, 5 (szt.): 50 x 580 x 400 mm,- wymiary szuflady, 2 (szt.): 130 x 580 x 400 mm.- Kluczyki 2 szt.- Uchwyt transportowy- Kółka transportowe 4 szt. |
|  | Szafka narzędziowa YATO YT-08931 | 1 | Długość całkowita [mm] 2000Przeznaczenie: Do warsztatuSzerokość [mm]: 660Typ: WarsztatowyWykonanie: Blacha stalowa |
| 17. | Szafka narzędziowa YATO YT-55210 | 1 | Długość całkowita [mm]: 790Przeznaczenie: Do narzędziSzerokość [mm]:420Typ: Na narzędziaWykonanieStal |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu
i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.