|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/model | ilość | parametry |
|  | Wiertarko-wkrętarka  Bosch PSB1800LI-2 18 V 1,5 Ah | 2 | Średnica wiercenia w stali 10 mm  Średnica wiercenia w drewnie 30 mm  Maksymalny moment obrotowy miękki: 19 Nm; twardy: 38 Nm  Prędkość obrotowa 0 - 400 / 0 - 1350 obr./min  Liczba akumulatorów 2  Pojemność akumulatora 1,5 Ah  Czas ładowania 1 h  Napięcie zasilające 230 V (dla ładowarki)  Napięcie akumulatora 18 V  Zakres uchwytu wiertarskiego 10 mm  Zakres momentu obrotowego 20 + 2  Udar tak  Częstotliwość udarów: 20250 udr./min  Zawartość zestawu: wkrętarka, ładowarka, 2 x akumulator  Typ akumulatora litowo - jonowy  Gwarancja 2 lata |
|  | Wiertarka stołowa  BOSCH PBD 40 | 1 | Dwa kierunki obrotów  Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]  40  Maksymalna średnica wiercenia w stali [mm]  13  Moc [W]  710  Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]  2500  Typ  Do drewna, Do stali  Typ uchwytu  Szybkozaciskowy  Zasilanie: Sieciowe |
|  | Szlifierka stołowa  Bosch GBG 35-15 | 1 | Moc znamionowa: 600W  Moc wyjściowa (50Hz): 240W  Moc wyjściowa (60Hz): 250W  Prędkość obrotowa (50Hz): 3000obr./min  Prędkość obrotowa (60Hz): 3600obr./min  Gwint wrzeciona: M12  Średnica tarczy szlifierskiej: 150mm  Średnica otworu tarczy: 20mm  Szerokość tarczy szlifierskiej: 20mm  Uziarnienie tarcz: 24, 60  Wymiary: 175x325x200mm  Masa: 10kg  Wyposażenie podstawowe:  Tarcza szlifierska o uziarnieniu 24  Tarcza szlifierska o uziarnieniu 60 |
|  | Pistolet BOSCH PKP 3.6 LI | 4 | Bezprzewodowy  Wyposażenie  Ładowarka, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
|  | Piła NEO 44-600 | 2 | Materiał uchwytu/rączki: Tworzywo sztuczne  Długość ostrza [mm]: 600  Typ: Kątowa |
|  | Zestaw wkrętaków YATO YT-25982 | 1 | Długość całkowita [mm]  38, 50, 75, 100, 150  Liczba sztuk w opakowaniu: 18  Rękojeść: Tworzywo sztuczne  Typ: Precyzyjny, Wkrętak krzyżowy, Wkrętak płaski, Wkrętak torx  Materiał: Stal S2 |
|  | Kątownik z linijką | 1 | Wymiary: 280 x 500 mm  Zdejmowana prowadnica boczna do precyzyjnych prac przy krawędziach jak i na powierzchniach po obu stronach obrabianego materiału; kątomierz 90°; odstęp w szablonie 32 mm |
|  | Rysik traserski prosty | 1 | Kształt prosty z klipsem  Końcówka z węglika spiekanego |
|  | Skrzynka narzędziowa  NEO 84-114 | 2 | Wymiary: 55.4 x 28.6 x 27.6 cm. |
|  | Miara zwijana 5 m | 4 | Rodzaj: Miara zwijana  Materiał wykonania: Nylon, Tworzywo sztuczne  Zasięg [m]: 5  Szerokość [mm]: 25 |
|  | Punktak | 2 | stal |
|  | Młotek drewniany | 1 | Waga max. 0.5 kg  Materiał: drewno |
|  | Młotek gumowy | 1 | Waga max. 0.5 kg  Materiał wykonania: guma  Materiał uchwytu drewno  Kolor producenta czarny |
|  | Zszywacz tapicerski DEDRA 11Z003 | 2 | Materiał wykonania: Stal  Minimalna długość zszywek [mm] 4  Maksymalna długość zszywek [mm] 14 |
|  | Szafka narzędziowa YATO YT-0914 | 1 | całkowite wymiary szafki: 995 x 680 x 458 mm,  - wymiary szuflady, 5 (szt.): 50 x 580 x 400 mm,  - wymiary szuflady, 2 (szt.): 130 x 580 x 400 mm.  - Kluczyki 2 szt.  - Uchwyt transportowy  - Kółka transportowe 4 szt. |
|  | Szafka narzędziowa YATO YT-08931 | 1 | Długość całkowita [mm] 2000  Przeznaczenie: Do warsztatu  Szerokość [mm]: 660  Typ: Warsztatowy  Wykonanie: Blacha stalowa |
| 17. | Szafka narzędziowa YATO YT-55210 | 1 | Długość całkowita [mm]: 790  Przeznaczenie: Do narzędzi  Szerokość [mm]:420  Typ: Na narzędzia  Wykonanie  Stal |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu  
i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.