|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/model | ilość | parametry |
| 1. | Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania filmów | 1 | Rozdzielczość matrycy min. 20 MP, rekomendowana wbudowana lampa błyskowa lub możliwość jej łatwego podłączenia,Interfejs: USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. rekomendowane złącze mikrofonowe.Jakość zapisu filmu min. Full HD, Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy |
| 2. | Karta pamięci 64GBSANDISK Ultra microSDXC 64GB | 6 | Kompatybilna z aparatem |
| 3. | Dji OM 4 SE / Osmo Mobile 4 SE | 1 | Rodzaj akcesorium Gimbal ręcznyTyp stabilizatora TrzyosiowyZawartość zestawu: Kabel do ładowania, Magnetyczna klamra na telefon, Pokrowiec, Statyw, Uchwyt na nadgarstek |
| 4. | StatywCAMROCK TC63 Czarny | 1 | Wysokość minimalna [cm]: 61Wysokość maksymalna [cm]: 159.5Wysokość po złożeniu [cm]: 62Maksymalny udźwig [kg]: 3.5 |
| 5. | Lampa pierścieniowa LED HAMA SpotLight Steady 120 | 1 | Jasność [lumen] 1200Płynna regulacja mocyTemperatura barwowa [K] 3000 - 6000Szerokość [cm]30Mocowanie- Statyw |
| 6. | Gogle VR OCULUS Quest 2 256GB + 2 kontrolery | 2 | Kompatybilność PCKolor BiałyCzujniki: Akcelerometr, Magnometr, ŻyroskopGwarancja: 24 miesiąceInstrukcja obsługi w języku polskim, Zawartość zestawu:2 kontrolery, Kabel ładujący, Wkładka dystansująca, ZasilaczOdświeżanie ekranu [Hz] 90Pamięć wbudowana [GB] 256Pole widzenia 360Rozdzielczość ekranu 3664 x 1920Zestaw z kontroleremZłącza: USB-C 3.0 - 1 szt. autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim |
| 7. | Oculus Quest 2 wkładka silikonowa | 4 | Kompatybilna z goglami |
| 8. | Dron DJI Mini 2 (Mavic Mini 2) Fly More Combo | 1 | Częstotliwość [GHz]: 2.400 - 2.483, 5.725 - 5.850Uchwyt urządzenia mobilnego, Zasięg [m] 6000Stabilizator 3-osiowy, Waga [g] 249, Wymiary [mm] 245 x 289 x 56Kamera,Format zapisu filmów MP4,Format zapisu zdjęć: JPEG, RAWObiektyw F/2.8, Rodzaj przetwornika 1/2.3 CMOS 12 MpixRozdzielczość filmów 4K (3840 x 2160)Rozdzielczość zdjęć 4000 x 3000Czujniki: 1x kamera, Odległości, Czytnik kart pamięci Informacja o niskim poziomie akumulatora, Transmisja video, GPSPojemność baterii [mAh] 2250 Przewidywany czas lotu do [min] 31Rodzaj baterii Litowo-polimerowySilniki 4 bezszczοtkowe silnikiSterowanie Pilot zdalnego sterowaniaUSB, Wi-FiWyposażenie3 zestawy śmigieł, Akumulator (3szt.), Blokada śmigieł, Hub ładujący, Kabel Lightning, Kabel Micro USB, Kabel USB Typ-C, Kontroler, Ładowarka, Osłona, Śrubokręt, Torba, Zapasowe drążki aparatury, Zapasowe śrubki do śmigieł (18 szt.)Załączona dokumentacjaInstrukcja obsługi, Karta gwarancyjna |
| 9. | Robot DJI Robomaster S1 | 2 | Czas pracy [min]35, Prędkość maksymalna [km/h] 11Zasilanie AkumulatoroweAkumulator / Bateria w zestawie Rodzaj baterii Litowo-jonowyŁadowarka w zestawieWymiary [mm]240 x 270 x 320Załączona dokumentacjaInstrukcja obsługi w języku polskim |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu
i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.